SQUEEZECENTER FUN-PLUG
1. 
Klicken Sie im Windows-Startmenü auf „Ausführen“ und geben Sie die IP-Adresse des D-Link Gigabit Netzwerk Storage (DNS-323 oder DNS-343) wie folgt ein: \\192.168.0.32\Volume_1\
(Standard-IP-Adresse – ggf. wird eine andere IP-Adresse von einem DHCP-Server (z.B. Router) erteilt).
So greifen Sie auf das Root Verzeichnis Ihrer NAS (DNS-323 oder DNS-343) zu. (Nur dann, wenn eine entsprechende Freigabe (All Accounts/Root Folder) vorhanden ist) 

Hinweis: Wenn Sie bisher nur eine Festplatte (linker Festplatten-Schacht) im DNS-323 installiert haben und das Sqeezecenter Add On bereits verwenden, 
beachten Sie bitte beim späteren (!) Hinzufügen einer zweiten Festplatte (rechter Festplatten-Schacht):
Das Sqeezecenter Add On wird zunächst nicht mehr funktionieren. Installieren Sie das Add On erneut, jedoch auf das Netzlaufwerk ‚Volume_2‘ (nicht auf Volume_1) (siehe oben, ab Schritt. Nr. 1).
Nach einem manuellen Neustart läuft das neu installierte Sqeezecenter Add On. 

2.
Entpacken Sie die heruntergeladene Datei "DNS-323_sw_Skript_fun_plug_squeezebox_installieren.zip"
Nach dem Entpacken enthält der Ordner fun_plug_squeezebox 3 Dateien,(fun_plug, readme_eng.txt und fun_plug.tgz)

3.
Kopieren Sie den Inhalt unverändert aus dem Ordner fun_plug_squeezebox direkt in das VOLUME_1 Root-Verzeichnis Ihrer NAS (DNS-323 oder DNS-343).

4.
Rebooten Sie nun Ihre NAS (DNS-323 oder DNS-343) über das Webinterface, damit das Squeezecenter Plug-in automatisch installiert wird. 
(Bei der ersten Installation kann es bis zu 10 Minuten dauern, bis das NAS im Netzwerk als MusikQuelle bzw. SqueezeCenter erkannt wird)

5.
Kopieren Sie nun Ihre Musik von ihrem PC auf Ihre NAS (DNS-323 oder DNS-343).
z.B. in ein Verzeichnis \\192.168.0.102\Volume_1\eigene_musik\  (Standard-IP-Adresse – ggf. wird eine andere IP-Adresse von einem DHCP-Server (z.B. Router) erteilt)

6.
Öffnen Sie Ihren Webbrowser und greifen Sie auf das SqueezeCenter zu, um den Squeezecenter einzurichten. 
Die SqueezeCenter-Konfigurationsoberfläche hat die gleiche IP-Adresse wie Ihre D-Link NAS (DNS-323 oder DNS-343), und ist über den Port 9000 erreichbar.
(z.B. http://192.168.0.32:9000)
Hinweis: Ihre hinzugefügten Ordner finden Sie unter /mnt/HD_a2/[Ihre Verzeichnisse] in der dargestellten Baumstruktur.

Eine genaue Anleitung und Handbuch zu Ihrer LogitechTM Squeezebox Netzwerk-Musikplayer finden Sie zusätzlich auf der Webseite der Firma LogitechTM unter http://www.logitech.de
HINWEIS:

Eine alternative kleine Administrationsoberfläche finden Sie zusätzlich unter http://DNS3X3:90
Benutzername:               Admin
Passwort:                           Ihr Passwort für die DNS3X3 Benutzeroberfläche
- telnet Server aktivieren/deaktivieren
- fun_plug deinstallieren
- aufrufen der original D-Link DNS3X3 Benutzeroberfläche

Bitte DNS3X3 mit der IP Adresse ersetzen (Beispiel: http://192.168.0.32:90 oder http://192.168.0.32:9000
