Diese Firmware/Software darf nur für das angegebene Produkt verwendet werden, achten Sie besonders auf 
die Hardware Revision, z.B.: H/W B2, oder Rev. A3! 
Die Verwendung in einem anderen/ähnlichem Produkt kann dieses Produkt unbrauchbar machen und führt 
zum Erlöschen Ihrer Produkt-Garantie.


Die Firmware 3.13b02 ist ausschließlich für den DI-524 mit der Hardware Rev.G (z.B. G2G) geeignet, nicht für die Rev.B


DI-524 Firmware Update

Installieren Sie die Firmware bitte über eine LAN Verbindung, nicht über Wireless.

- Browser starten
- Konfiguration des Routers aufrufen (Standard IP Adresse wäre 192.168.0.1)
- Benutzername "admin" - Kennwort "leer" lassen  (Standardeinstellungen)
- Auf O.K. klicken
- oben auf Tools
- links auf Firmware
- auf den Knopf Durchsuchen klicken
- die Firmware Datei auswählen
- auf Apply klicken
- Eine eventuelle Warnung auf Englisch mit "O.K." bestätigen

Jetzt wird der Router die Firmware einspielen und nach ca. 30 Sekunden wieder
ansprechbar sein, unter Status können Sie die aktuelle Firmwareversion anzeigen 
lassen. 

Damit ist das Upgrade beendet.

- nach dem Update führen Sie bitte einen Factory Reset durch:
Resettaster bei eingeschalteten Router für 5-10 Sekunden gedrückt halten.
Ihre Einstellungen gehen dadurch verloren und der Router muss neu konfiguriert werden.
Installieren Sie auf keinen Fall eine Konfigurationsdatei einer vorherigen Firmware Version ein !



Wichtige Hinweise:
Leider ist uns noch nicht bekannt, ob eine deutschprachige Version veröffentlich wird.
Das Changelog dieser Firmware 3.13b02 wird nachgereicht.

